JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD

JIS G 1253:2013

Iron and steel—Method for spark discharge atomic emission spectrometric analysis

July, 2018

ERRATUM

 P 4

 6.3, Table 2, Component:phosphorus, Repeatability standard deviation tolerance:

 Error: 3.0×(0.012 57×P%＋0.000 09)

Correct: 3.0×(0.012 75×P%＋0.000 09)